Каталог продуктов



 Содержание



Тележки для зарядки планшетов

Тележки для зарядки ноутбуков

Тележки для зарядки VR-устройств

Тележки для зарядки сотовых телефонов

Зарядные чемоданы на колесах

Зарядная тележка с интеллектуальной платформой

НАДЕЖНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

 **Тележки для зарядки планшетов - Серия TA**



**QP-R10TA** **QP-R20TA** **QP-R30TB** **QP-R40TA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** |  | **Параметр** |  |
| Модель | QP-R10TA | QP-R20TA | QP-R30TA | QP-R40TA |
| Вместимость  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Компоновка  | 1\*10 | 2\* 10 | 3\*10 | 4\* 10 |
| Выход  | 5В 2A\*10 USB | 5В 2A\*20 USB | 5В 2A\*30 USB | 5В 2A\*40 USB |
| Номинальная мощность (Вт)  | 150 | 300 | 450 | 600 |
| Вход (В) |  |  | 110/220 |  |
| Размеры слота (мм) | 275\*24\*209 | 290\*27.5\*211.8 | 310\*27.5\*211.8 | 310\*27.5\*211.8 |
| Размеры тележки (мм) | 510\*340\*320 | 556\*370\*665 | 556\*400\*920 | 556\*400\*1190 |
| Транспортировочные размеры (мм) | 520\*380\*360 | 600\*410\*680 | 600\*440\*935 | 600\*440\*1205 |
| Объем (м³) | 0.071 | 0.167 | 0.247 | 0.318 |
| Чистый вес (кг) | 14.5 | 46 | 44.3 | 55.5 |
| Вес с упаковкой (кг) | 16 | 48 | 45.8 | 57 |
| Материал перегородок |  | ABS (огнестойкие материалы) |  |
| Материал дверей |  |  | Акрил |  |
| Материал корпуса |  | Холодная сталь 1,2 мм |  |
| Тип полок |  |  | Выдвижные |  |

**QP-R52TA** **QP-R60TA** **QP-R65TA**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** |  | **Параметр** |  |
| Модель | QP-R52TA | QP-R60TA | QP-R65TA |
| Вместимость  | 52 | 60 | 65 |
| Компоновка  | 4\*13 | 5\* 12 | 5\*13 |
| Выход  | 5В 2A\*52 USB | 5В 2A\*60 USB | 5В 2A\*65 USB |
| Номинальная мощность (Вт)  | 800 | 900 | 1000 |
| Вход (В) |  | 110/220 |  |
| Размеры слота (мм) | 310\*27.5\*211.8 | 310\*30\*211.8 | 310\*27.5\*211.8 |
| Размеры тележки (мм) | 650\*400\*1190 | 650\*400\*1455 | 650\*400\*1455 |
| Транспортировочные размеры (мм) | 690\*440\*1205 | 690\*440\*1470 | 700\*440\*1470 |
| Объем (м³) | 0.366 | 0.446 | 0.446 |
| Чистый вес (кг) | 60.2 | 74.2 | 76.3 |
| Вес с упаковкой (кг) | 61.7 | 75.6 | 77.4 |
| Материал перегородок |  | ABS (огнестойкие материалы) |  |
| Материал дверей |  | Акрил |  |
| Материал корпуса |  | Холодная сталь 1,2 мм |  |
| Тип полок |  | Выдвижные |  |

01 02

НАДЕЖНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

 **Тележки для зарядки планшетов - Серия TВ**



**QP-R10TB** **QP-R20TB** **QP-R30TB** **QP-R40TB**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** |  | **Параметр** |  |
| Модель | QP-R10TB | QP-R20TB | QP-R30TB | QP-R40TB |
| Вместимость  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Компоновка  | 1\*10 | 2\* 10 | 3\*10 | 4\* 10 |
| Выход  | 5В 2A\*10 USB | 5В 2A\*20 USB | 5В 2A\*30 USB | 5В 2A\*40 USB |
| Номинальная мощность (Вт)  | 130 | 280 | 400 | 500 |
| Вход (В) |  |  | 110/220 |  |
| Размеры слота (мм) | 275\*24\*209 | 290\*27.4\*212 | 310\*27.5\*211.8 | 310\*27.5\*211.8 |
| Размеры тележки (мм) | 510\*340\*320 | 556\*370\*665 | 556\*400\*920 | 556\*400\*1190 |
| Транспортировочные размеры (мм) | 520\*380\*360 | 600\*410\*680 | 600\*440\*935 | 600\*440\*1205 |
| Объем (м³) | 0.071 | 0.167 | 0.247 | 0.318 |
| Чистый вес (кг) | 15.33 | 33 | 43.35 | 54.5 |
| Вес с упаковкой (кг) | 19.33 | 35 | 52.1 | 66.2 |
| Материал перегородок |  | ABS (огнестойкие материалы) |  |
| Материал дверей |  |  | Акрил |  |
| Материал корпуса |  | Холодная сталь 1,2 мм |  |
| Тип полок |  |  | Выдвижные |  |

**QP-R52TB** **QP-R60TB** **QP-R65TB**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** |  | **Параметр** |  |
| Модель | QP-R52TB | QP-R60TB | QP-R65TB |
| Вместимость  | 52 | 60 | 65 |
| Компоновка  | 4\*13 | 5\* 12 | 5\*13 |
| Выход  | 5В 2A\*52 USB | 5В 2A\*60 USB | 5В 2A\*65 USB |
| Номинальная мощность (Вт)  | 600~750 | 800 | 800~1000 |
| Вход (В) |  | 110/220 |  |
| Размеры слота (мм) | 310\*27.5\*211.8 | 310\*30\*211.8 | 310\*27.5\*211.8 |
| Размеры тележки (мм) | 650\*400\*1190 | 650\*400\*1455 | 650\*400\*1455 |
| Транспортировочные размеры (мм) | 690\*440\*1205 | 690\*440\*1470 | 700\*440\*1470 |
| Объем (м³) | 0.366 | 0.446 | 0.446 |
| Чистый вес (кг) | 60.2 | 73 | 74 |
| Вес с упаковкой (кг) | 61.7 | 76 | 77 |
| Материал перегородок |  | ABS (огнестойкие материалы) |  |
| Материал дверей |  | Акрил |  |
| Материал корпуса |  | Холодная сталь 1,2 мм |  |
| Тип полок |  | Выдвижные |  |

03 04

НАДЕЖНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

 **Тележки для зарядки ноутбуков - Серия TС**



**QP-R10TC-A** **QP-R20TC-A** **QP-R30TC-A** **QP-R40TC-A**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** |  | **Параметр** |  |
| Модель | QP-R10TC-A | QP-R20TC-A | QP-R30TC-A | QP-R40TC-A |
| Вместимость  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Компоновка  | 1\*10 | 2\* 10 | 3\*10 | 4\* 10 |
| Выход  | 5В 2A\*10 PDU | 5В 2A\*20 PDU | 5В 2A\*30 PDU | 5В 2A\*40 PDU |
| Вход (В) |  |  | 110/220 |  |
| Размеры слота (мм) | 275\*24\*209 | 290\*27.4\*212 | 290\*27.4\*212 | 290\*27.4\*212 |
| Размеры тележки (мм) | 510\*340\*320 | 556\*370\*665 | 556\*400\*920 | 556\*400\*1190 |
| Транспортировочные размеры (мм) | 520\*380\*360 | 600\*410\*680 | 600\*440\*935 | 600\*440\*1205 |
| Объем (м³) | 0.071 | 0.167 | 0.247 | 0.318 |
| Чистый вес (кг) | 15.33 | 33 | 43.35 | 54.5 |
| Вес с упаковкой (кг) | 19.33 | 35 | 52.1 | 66.2 |
| Материал перегородок |  | ABS (огнестойкие материалы) |  |
| Материал дверей |  |  | Акрил |  |
| Материал корпуса |  | Холодная сталь 1,2 мм |  |
| Тип полок |  |  | Выдвижные |  |
|  |  |  |  |  |

**QP-R10TC-B** **QP-R20TC-B** **QP-R30C-B** **QP-R40C-B**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** |  | **Параметр** |  |
| Модель | QP-R10TC-B | QP-R20TC-B | QP-R30TC-B | QP-R40TC-B |
| Вместимость  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Компоновка  | 1\*10 | 2\* 10 | 3\*10 | 4\* 10 |
| Выход  | 5В 2A\*10 PDU | 5В 2A\*20 PDU | 5В 2A\*30 PDU | 5В 2A\*40 PDU |
| Вход (В) |  |  | 110/220 |  |
| Размеры слота (мм) | 350\*46\*270 | 350\*46\*270 | 350\*46\*270 | 350\*46\*270 |
| Размеры тележки (мм) | 695\*580\*485 | 695\*580\*840 | 695\*580\*1115 | 695\*580\*1415 |
| Транспортировочные размеры (мм) | 750\*630\*525 | 750\*630\*880 | 750\*630\*1195 | 750\*630\*1455 |
| Объем (м³) | 0.248 | 0.416 | 0.565 | 0.687 |
| Чистый вес (кг) | 36.4 | 55.79 | 74.17 | 90.14 |
| Вес с упаковкой (кг) | 43.9 | 62.29 | 81.65 | 97.64 |
| Материал перегородок |  | ABS (огнестойкие материалы) |  |
| Материал дверей |  |  | Акрил |  |
| Материал корпуса |  | Холодная сталь 1,2 мм |  |
| Тип полок |  |  | Выдвижные |  |
|  |  |  |  |  |

05 06

НАДЕЖНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| **Тележки для зарядки VR-устройств**  | **Тележки для зарядки сотовых телефонов** |



**QP-R30VR-A** **QP-R30VR-B** **QP-R30VR-C**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** |  | **Параметр** |  |
| Модель | QP-R30VR-A | QP-R30VR-B | QP-R30VR-C |
| Вместимость  | 30 | 30 | 30 |
| Компоновка  | 3\*10 | 3\*10 | 3\* 10 |
| Выход  | 5В 2A\*30 USB | 5В 2A\*30 USB | 5В 2A\*30 USB |
| Номинальная мощность (Вт)  | 390 | 390 | 650 |
| Вход (В) |  | 110/220 |  |
| Размеры слота (мм) | 200\*110\*195 | 200\*110\*195 | 149\*310\*146.8 |
| Размеры тележки (мм) | 950\*580\*1040 | 824\*670\*1040 | 1165\*400\*1180 |
| Транспортировочные размеры (мм) | 1040\*660\*1100 | 905\*750\*1100 | 1240\*480\*1240 |
| Объем (м³) | 0.755 | 0.747 | 0.738 |
| Чистый вес (кг) | 114.5 | 109.15 | 102.65 |
| Вес с упаковкой (кг) | 126.5 | 125.5 | 118.5 |
| Материал перегородок |  | EVA | ABS (огнестойкие материалы) |
| Материал дверей | Акрил | Холодная сталь 1,2 мм |
| Материал корпуса |  | Холодная сталь 1,2 мм |  |
| Тип полок |  | Выдвижные |  |

**QP-R30DA** **QP-R50DA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** |  | **Параметр** |
| Модель | QP-R30DA | QP-R50DA |
| Вместимость  | 30 | 50 |
| Компоновка  | 3\*10 | 5\*10 |
| Выход  | 5В 2A\*10 USB | 5В 2A\*30 USB |
| Вход (В) | 400W | 650W |
| Размеры слота (мм) |  | 110/220 |
| Размеры тележки (мм) | 209\*24\*131.5 | 209\*24\*131.5 |
| Транспортировочные размеры (мм) | 425\*300\*590 | 425\*300\*905 |
| Объем (м³) | 505\*380\*645 | 505\*380\*960 |
| Чистый вес (кг) | 0.12 | 0.18 |
| Вес с упаковкой (кг) | 20.13 | 28.2 |
| Материал перегородок | 26.21 | 38.32 |
| Материал дверей |  | Холодная сталь 1 мм |
| Материал корпуса |  | Холодная сталь 1,2 мм |

07 08

НАДЕЖНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| **Зарядные чемоданы на колесах** | **Зарядная тележка с интеллектуальной платформой**  |



**QP-R14LG-PB** **QP-R28LG-JSQ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** |  | **Параметр** |
| Модель | QP-R14LG-PB |  | QP-R28LG-JSQ |
| Вместимость  | 14 | 28 |
| Компоновка  | 1\*14 | 2\*14 |
| Выход  | 5В 2A\*14 USB |  | 5В 2A\*14 USB |
| Номинальная мощность (Вт)  | 600~750 | 600~750 |
| Вход (В) |  | 110/220 |
| Размеры слота (мм) | 270\*24\*180 | 270\*24\*180 |
| Размеры тележки (мм) | 555\*442\*242 | 555\*442\*242 |
|  |  |  | …… |
| Транспортировочные размеры (мм) | 590\*475\*290 | 590\*475\*290 |
| Объем (м³) | 0.081 | 0.081 |
| Чистый вес (кг) | 11 | 11 |
| Вес с упаковкой (кг) | 14.2 | 14.2 |
| Материал перегородок | EVA |  | EVA |
| Материал дверей | Красный: Идет зарядка Зеленый: Полностью заряжено |
| Индикатор |  | Высокопрочная композитная пластмасса  |
|  |  |  |  |
| Материал корпуса |  |  |  |

**QP-R60JT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Параметр** |
| Модель | QP-R60TJ |
| Вместимость  | 60 |
| Компоновка  | 6\*10 |
| Выход  | 5В 2A\*10 USB |
| Вход (В) | 110/220 |
| Размеры слота (мм) | 300\*27.5\*192 |
| Размеры тележки (мм) | 1600\*600\*1010 |
| Транспортировочные размеры (мм) | 1680\*680\*1180 |
| Объем (м³) | 1.35 |
| Чистый вес (кг) | 116.7 |
| Вес с упаковкой (кг) | 130.27 |
| Материал перегородок | ABS (огнестойкие материалы) |
| Материал дверей | Холодная сталь 1,2 мм |
| Материал столешницы | Дерево |
| Тип полок | Выдвижные |
|  |  |

09 10